512

512

512

384

384

384

**N 256**


**N 256**

**N 256**

128

128

128



0 0 0

512 512 512 512 512 512

0 0 0 0 y 0 0